仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 定位仪用注射泵 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 型号TJ-4A(玉研品牌) |
| 主要用途描述：毒性动物实验 | | |
| 参数要求：  1.适用进样器规格 0.5-50(μL)  2.推注功能：单推  3.线速度范围：3.048μm/min— 128.016mm/min  4.最大流量：121μL/min(50μL 进样器)，最小流量：0.0239nL/min(0.5μL 进样器)  5.速度控制分辨率：3μm/min，行程控制分辨率：3μm，行程误差≤±0.5% （满行程），重复精度≤±0.05%，线性推力：10N，防护等级：IP21  6. 能方便与脑立体定位仪配套使用，金属外壳，能用脚踏开关控制，具有掉电记忆功能 | | |