仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 高速低温离心机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 德国SARTORIUS(赛多利斯)D-16C |
| 主要用途描述：用于较大细菌、细胞等快速分离、洗涤，或生物样本收集沉淀，或收集生物样本上清。 | | |
| 参数要求：  1、转速达到2000rpm，精度±10rpm(低速）  2、温控范围：-8℃到40℃ 递增1℃  3、离心容量：50 ml× 6个(选配适配器1个)  4、控制系统：液晶面板显示。  5、离心时间：0到99小时59分钟+连续离心，精度：1分钟 | | |