仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 恒温摇床 | |
| 参考品牌型号(选填) | | THZ-100B |
| 主要用途描述：用于细菌液体培养，快速增菌 | | |
| 参数要求：  1、振荡频率：40～300r/min  2、振幅：20mm  3、控制器：液晶控制器  4、控温范围：RT+5～50℃，温度分辨率：0.1℃  5、配制烧瓶夹子数（标配为万能夹）：250ml-12只，50ml-28只。  6、最好可固定1.5ml离心管支架，用于数十只1.5ml离心管同时摇菌培养。 | | |