多媒体系统系列硬件购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 多媒体 | | 申购信息 | 10004109 |
| 参考品牌型号(选填) | |  | | |
| 主要用途描述：主要用于卫生经济管理实验中心的实验教学 | | | | |
| 参数要求：   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 材料名称 | 描述 | 单位 | 数量 | | 1 | 钢制多媒体电子讲台 | 定制，尺寸：1200\*700\*900；桌面没有180度旋转可调液晶显示窗，任意角度定位，确保教师各种位置授课时获得最佳观看视角，支持17-20寸液晶显示器安装。 | 台 | 2 | | 2 | 多媒体教学中控主机 | KS3000；智能联动投影机、幕布、电脑开关；投影机延时断电；内置VGA3\*2切换器，音频4\*1切换器，视频2\*1切换器；1路话筒输入，内置话筒混音放大器；前置笔记本输入、网络、USB接口、220W电源输入插座；2路高保真数码电子音量控制，话筒音量和主音量单独可调。 | 台 | 2 | | 3 | MOTIVITI/EA112F | 2\*300W专业音箱 |  | 6 | | 4 | MOTIVITI/C9.2 | 2\*450W主功放 |  | 3 | | 5 | MOTIVITI/GEQ230 | 均衡器 |  | 3 | | 6 | MOTIVITI/GS450 | 专业会议话筒 |  | 6 | | 7 | 投影机 | 日立HCP-850X 4200流明 三片LCD技术；分辨率（dpi):1024\*768dbi；屏幕比例：4：3 16:9 16:10 | 台 | 4 | | 8 | 电动幕布 | 红叶；型号：电动幕（120寸/玻珠/4：3)；电动遥控 | 套 | 4 | | 9 | 讲台液晶显示器 | 19寸WLED宽屏液晶显示器 | 台 | 2 | | 10 | KVM | ATEN:型号CS1754，USB切换器4口，还有4根转接线 | 台 | 2 | | 11 | 华三（H3C)S3100-52TP-SI | 48个百兆10/100/1000 base-t以太网接口 4个千兆1000Base-x SFP千兆以太网口交换机 | 台 | 4 | | 12 | 华三（H3C)S1024 | 24口千兆交换机 10、/10/1000 | 台 | 2 |   还应包括上述设备的运输、安装、辅材、调试及与原系统的对接等配套工作 | | | | |