仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 固相萃取仪 |
| 参考品牌型号(选填) | HGC-8 |
| 主要用途描述：用于样品前处理中的固相萃取过程。 | |
| 参数要求：  1. 真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高压，长期高压使用不变形。  2. 固相萃取仪的内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀性。  3. 各处受压均匀，气密性好，稳定性强。  4.单人操作可进行1-8样品的处理。支持大体积进样和正压洗脱。 | |