仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 经络仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 安康经络仪（二代） |
| 主要用途描述：从人体经络寒热虚实的图谱表证中解读中药药性(归经) | | |
| 参数要求：  型号：AKP-01  工作电压：DC 5V 20μA  检测电压：0V DC  使用电流：20mA  检测电流：0A  以日本良导络与德国EAV为基础，完整的数据库结合人性化接口操作  无侵入性、无副作用、无辐射性，通过严格的国际电器安全规范  欧盟CE认证，美国FCC认证等  对各脏腑经络有精确的数据显示，检测结果准确率将近98%以上 | | |