仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 十二道心电图机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 光电 |
| 主要用途描述：辅助临床诊断 | | |
| 参数要求：   1. 高分辨率可翻转彩色液晶显示屏：尺寸≥7英寸,显示分辨率800\*480   二、有3分钟的同屏12道心电波形冻结功能，按5秒翻页审图。  三、同屏显示12导心电波形 ≥5s 。内置高精度热阵列打印支持12道打印。  四、有12道波形/数据报告/解析结果功能。有手动延长记录功能，可以3分钟回看。  五、操作可自动或手动。有使用指导帮助功能。  六、自动分析结果：5大类200多种以上分析结论支持，分析结果支持中文  英文切换（可包含原因说明）与显示和打印语言可分别设置，支持明尼苏达  表示。  七、有便携把手设计。 | | |