仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 低速大容量多管离心机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | LXJ-IIB |
| 主要用途描述：大批量样品的离心处理。 | | |
| 参数要求：  最高转速 Max .Speed 5000rpm（转/分）  最大相对离心力Max .RCF 6000(×g)  1号水平式容量 NO.1 swing bucket rotor capacity 500ml×6(6000rpm) 50ml×24 (6000rpm) 10ml×72 (6000rpm)  2号水平式放免容量 NO.2 swing Bucket rotor capacity 6ml×186 (5000rpm)  3号水平式霉菌反应板 NO.3 swing Bucket rotor capacity 192孔 (3500rpm)  定时范围 Timer Range 0min～99min | | |