仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 旋转蒸发仪 | | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | | R100 | | |
| 主要用途描述：  样品低温负压下水分脱除、精致等。 | | | | |
| 参数要求：  转速：20－280rpm  蒸发容积：50－4000mL  最大装样量：3kg  旋转刻度：刻度 0—10  温度范围：室温－95℃  控温精度：+/- 2℃  冷凝器表面积：1700cm2  加热功率：1300W  密封圈：PTFE材质，耐受几乎所有常规试剂  浴锅：双层保护，内层为不锈钢材料  专利组合夹技术：集装卸蒸发瓶和蒸汽管于一体  专利玻璃＋塑料技术，对玻璃部件以及操作人员提供安全保护 | | | | |