仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 垂直电泳 | |
| 参考品牌型号(选填) | | Mini-PROTEAN Tetra |
| 主要用途描述：传统Western Blot设备的组成部分，用于蛋白质分析。 | | |
| 参数要求：   |  | | --- | | Buffer Tank and Lid 缓冲液槽和盖 | | 10 well comb, 1.0mm（5 pieces）五把电泳梳 | | 5 sets of glass plates（10 pieces）五套玻璃（1盒薄玻璃板加1盒1.0厚玻璃板） | | 1 casting stand 1个灌胶架（含2个封边垫条） | | 2 casting frames 2个制胶夹 | | Sample loading guide 上样导引槽 | | Mini-Protean 3 Electrophoresis Module 电极模块（只有主芯） | | BUFFER DAM,MINI CELL 挡板1个 | | GEL RELEASER,MINI-P3 胶铲1包 | | | |