仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 12通道组织均质仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 德国QIAGEN/TissueLyserLT(Adapter-12) |
| 主要用途描述：  1.各类动植物组织的全自动破碎或研磨  2.骨头等坚硬样本的全自动破碎或研磨  3.细菌、真菌、酵母及单细胞生物等样品的全自动破碎或研磨 | | |
| 参数要求：  1. 通量：12个样品/轮  2. 频率：≤30 Hz (1800次震动/分钟)，以 1 Hz递进  3.震荡时间：10s- 99min范围内可调  4.可配置3mm, 5mm或7mm的研磨珠  5.可提供研磨珠分配器  6.提供处理动植物组织，细菌，酵母等样本的标准操作流程  **配置清单**：  1 主机一台  2适配器Adapter Set 12一套  3 5mm的研磨珠一包 | | |