仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 小型转印仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | Bio-Rad Mini Trans Blot |
| 主要用途描述：  用于蛋白免疫印迹实验中转印电泳所需 | | |
| 参数要求：  最大凝胶尺寸10x7.5 cm  缓冲液要求：450 ml  1小时内转印2块10x7.5 cm凝胶  可进行低强度的过夜转印  电极丝相距4cm以产生强电场保证有效的蛋白转印  颜色标记的转印夹和电极确保转印过程中凝胶的正确定向  内置蓝色制冷芯冷却元件快速吸收转印过程中产生的热量  既可作为完整的独立设备，又可作为一个模块与Mini Protean Tetra 电泳槽的缓冲液槽和盖兼容。 | | |