仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 智能中药薰蒸机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | HB400 |
| 主要用途描述：通过药力、热力、压力作用于人体局部皮肤，外治或预防疾病，提升人体抗病能力。 | | |
| 参数要求：  1、通道数：双通道（二个喷头），微电脑独立控制；大尺寸液晶屏显示。  2、具有预热温度设置功能，预热设定温度为40℃～90℃；预热及治疗功率可调  3、加热时间≤15分钟；治疗时间1-35分钟可调  4、喷头采用双腔隔热设计（提供专利证书），具有主容器和副容器，保证喷汽均匀，不喷水不滴水  5、按键操作、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示  6、当熏蒸机药罐中气压大于0.08MPa时，减压阀排气减压  7、喷杆动作角度：75±5度；喷头动作角度：万向  8、设备输入功率：1800W；额定装药容量：4L  9、具有缺液报警及缺液自动停止加热功能  10、智能倒计时，做到喷汽时间与治疗时间完全相符  11、 机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离  12、采用气路、液路防阻塞设计及工艺  13、采用直径不小于23mm排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护  14、喷杆上下关节位采用不锈钢材料（提供专利证书），确保任意治疗角度的稳定性，经久耐用  15、外置气路过滤器  16、采用防干烧、耐高温、防腐蚀、防结垢加热器 | | |