仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 中药定向透药治疗仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | DS-MF-2A |
| 主要用途描述：  利用单向中频电流将带电或中性药物粒子经电极导入皮肤，促进药物的透皮吸收。 | | |
| 参数要求：  1、低频脉冲频率1～440Hz；  2、中频调制频率1250～4000Hz。  3、输出强度0～99共100级步进可调。  4、热疗温度：小于50℃；  5、真彩TFT液晶屏全中文显示  6、治疗电极脱落自动报警  7、输出脉冲波形：直流叠加低频方波脉冲；直流叠加低频方波调制脉冲；低频方波脉宽调制式中频脉冲；方波；锯齿波；三角波；棱形波；正弦波及混合波。  8、具备中频按摩、药物导入、按摩+导入三种治疗模式  9、至少四路八通道输出  10、豪华推车式主机，流线型设计，便于移动（立式） | | |