仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 电泳仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 天能，型号：EPS-300 |
| 主要用途描述：生物技术实验使用 | | |
| 参数要求：  1.稳压/稳流控制  2.4 组输出（可同时连接四个电泳槽）  3.输出定时/计时控制  4.自动无负载输出保护  5.自动过载和短路保护  6.自动记忆工作状态  7.3 位数显，1 位状态显示  8.可层叠防滑动机箱  9.电压：10~300 V， 递增单位：1V  10.电流：10~400 mA， 递增单位：1mA  11.定时：0~999 分， 递增单位：1 分钟 | | |