仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 水平电泳槽 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 品牌：天能，型号：HE-120 |
| 主要用途描述：生物技术实验使用 | | |
| 参数要求：  1.槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。  2.多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。  3.安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。  4.配用多用制胶器，使该电泳槽能同时兼顾6X6cm/6X12cm/12X6cm 或12X12cm 四种规格的胶板，能做到一槽多用，节省实验费用和实验台面占用面积。  5.多用制胶器为耐温材料（135 摄氏度）注塑成型，不变型。  6.制胶时无须胶布封口。  7.多用制胶器内含的8 种规格的梳子为耐温材料（135 摄氏度）注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏。  8.槽体内水平平台垂直固定基准的设计，使小胶和大胶都可方便地置于电泳槽的中心位置进行电泳。  9.国际流行外型设计，精品理念，达到国外同类产品同等水平。  **技术规格**  电泳槽承载凝胶的最大面积： 12x12cm  制胶托盘种类： 6x6cm 6x12cm 12x6cm 12x12cm  最大电压负荷： 500V  容纳缓冲液总体积： 1000ml  外型尺寸（LxWxH）： 31x17.5x8 cm | | |