仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 涡旋混匀仪（全套配件） | |
| 参考品牌型号(选填) | | 品牌：SCILOGEX，型号：MX-S |
| 主要用途描述：生物技术实验使用 | | |
| 参数要求：  电压[VAC]   220-230  频率[Hz]   50  功率[W]   60  振荡方式   圆周  周转直径[mm]   4  电机输入功率[W]   58  电机输出功率[W]   10  允许连续运转时间   100%  混匀仪MX-S速度范围[rpm]   0-2500  转速显示   刻度  运行方式   连续运转/点动  外观尺寸[mm]   127×130×160  可调式混匀仪MX-S重量[kg]   3.5  允许环境温度[℃]   5-40  允许环境湿度   80%  DIN EN60529保护方式   IP21 | | |