仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 小型垂直电泳 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 天能VE 180 |
| 主要用途描述：蛋白质电泳 | | |
| 参数要求：  1. 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程。  2. 多重安全设计，免除了可能产生的操作安全问题。  3. 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启。  4. 玻璃板与垫条的一体化设计确保垫条表面及垫条制胶密封端的平整，彻底防止漏液。  5. 备选多种厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子( 0.75mm/1.0mm/1.5mm)，满足不同上样量需要。  6. 专用制胶架，操作方便。  7. 可同时运行二块 8.3 × 7.3cm 胶。  8. 可与 VE-186 转移电泳槽配套使用。  　　　　　　　　　　　　　　　　　　申购人签字：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： | | |