仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 小型电泳仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 天能EPS 600 |
| 主要用途描述：核酸蛋白电泳仪 | | |
| 参数要求：  1、4 组输出（可同时连接四个电泳槽）  2、输出定时 / 计时控制  3、自动无负载输出保护  4、自动过载和短路保护  5、自动记忆工作状态  6、3位数显，1位状态显示  7、防滑动机箱脚  8、机箱可层叠  9、电压：5~600 V，递增单位：1V  10电流：4~800 mA，递增单位：1mA  11、定时：0~999 分，递增单位：1分钟 | | |