仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 转移电泳槽（半干转） | |
| 参考品牌型号(选填) | | 天能 |
| 主要用途描述：蛋白质转膜 | | |
| 参数要求：   1. 槽体采用高强度聚碳酸脂材料注塑成型。 2. 镀铂金的钛合金板阳极和不锈钢板阴极保证可靠的转移效果。 3. 安装弹簧的平板式阳极可根据不同厚度的叠置凝胶自动调节压力，方便实验操作。 4. 简易的装配设计，保证已叠加的转印三明治不产生移动。 5. 能转移多块并排放置或叠放的凝胶。 6. 15-60分钟内即可快速完成转印。 7. 实验仅需少量的缓冲液。 8. 开盖断电设计，免除了可能产生的操作安全问题。 | | |