仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 金属浴 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 博日**ThermoCell** HB-202 |
| 主要用途描述：样品加热 | | |
| 参数要求：   1. 微电脑数显控制温度. 2. 采用先进的热电膜加热技术. 3. 同时显示设置温度和即时温度. 4. 用金属模块，可使样品免受污染. 5. 金属模块可方便更换，便于清洁、消毒和适用各种试管. 6. 内置超温保护装置，使用更可靠. 7. 温度偏差校准。 8. 温度范围: 室温+5℃ ~ 100℃ 9. 升温时间: ≤20 分钟（从室温+5℃升至100℃）   10．降温时间 ≤50 分钟（从100℃降至 室温+5℃）  11.控温精度: ≤ ±0.5 ℃  12.显示精度: ± 1位  13.模块温度均匀性: ≤ ±0.5℃  14.标准模块: 40×1.5ml＋96×0.2 ml  15.输入电源: AC220V±22V\50Hz±1Hz  　　　　　　　　　　　　　　　　　　申购人签字：  　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期： | | |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。