仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 恒温水浴箱 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 德国Wiggens WA8(进口) |
| 主要用途描述：细胞生物培养，食品或药物分析样品前处理，食品检测，药物检测，材料测试，腐蚀试验，以及其他分析样品的前期恒温。 | | |
| 参数要求：  1.温度范围：+5-95℃。  2.分辨率：0.1℃。  3.稳定性：±0.2℃。  4.加热功率：2.0kw。  5.槽开口尺寸（W\*L/D）cm：23\*27/14。  6.外部尺寸（W\*L/H）cm：29\*32\*28/44。  7.内充容积：3-8L。  8.重量：8.5kg。 | | |