仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 全自动浓缩氮吹仪 | |
| 参考品牌型号(选填) | | NV24A-II全自动浓缩氮吹仪 |
| 主要用途描述：实验室样品前处理的浓缩富集过程 | | |
| 参数要求：  1.氮气流量及压力可调节并在浓缩过程中即时显示。  2.先进的光导纤维传感器精确控制浓缩至0.5 mL、1mL 自动关断并报警。  3.能同时处理多个样品。  4.保证良好的气密性，经久耐用。 | | |