仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 荧光成像 | |
| 参考品牌型号(选填) | | Tanon RGB |
| 主要用途描述：适用于标记[肿瘤细胞](https://www.baidu.com/s?wd=%E8%82%BF%E7%98%A4%E7%BB%86%E8%83%9E&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBmHNBnjDLPjb4PjmvPjN-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EnHRYnHD4rH61njT4PHTYP1nYPs)、病毒、基因等。通常使用的是GFP、EGFP、RFP（DsRed）等。常用的有Cy3、Cy5，可以标记抗体、多肽、小分子药物等。 | | |
| 参数要求：   1. 高亮度LED 红、绿、蓝三色两组荧光激发光源 2. 对应滤光片为535nm、605nm、699nm | | |