仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 冷却水循环机 | |
| 参考品牌型号(选填) | | 型号：HM-10 |
| 主要用途描述：配套液质联用仪，用于质谱仪内的分子涡轮泵冷却降温。 | | |
| 参数要求：  标准制冷量：2700W以上  压缩机功率：1000W以上  温度范围：5-35摄氏度  水流量：1立方米/小时以上  电源：220V 50Hz | | |