仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 电子天平 | |
| 参考品牌型号(选填) | | MS105DU 半微量天平 |
| 主要用途描述:用于对照品的精确称量，以及药物分析研究的样品称量。 | | |
| 参数要求：  最大称量值 120 g 可读性 0.1 mg  最大称量值 精细量程 42 g 可读性 精细量程 0.01 mg  重复性(sd)(精细量程) 0.02 mg (20g)  线性误差(10g) 0.02 mg  重复性(sd)(加载处) 0.08 mg (100 g)  重复性(sd)(精细量程) 0.03 mg (40 g)  重复性(sd)(低加载 精细量程) 0.02 mg (20g)  具有高分辨称量单元、全自动校准技术、自维护功能，保护功能，保护罩、USB或RS232通讯接口等。 | | |